建筑安全分析报告

生成时间: 2025年08月15日 01:53:03

# 分析概览

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 数值 |
| 安全评分 | 60 |
| 严重违规 | 1 |
| 一般违规 | 0 |
| 总违规数 | 1 |

# 整体评估

存在严重安全隐患，需要立即整改

# 优先整改事项

* • 立即设置基坑安全防护栏杆

# 违规详情

## 1. 严重违规 - 基坑支护安全

违规描述: 沟槽深度超过1.5m，两侧边缘未设置标准防护栏杆

相关条例:

* • JGJ59-2011 4.1.3: 基坑深度超过1.5m时，必须设置安全防护栏杆

整改建议:

* • 立即设置安全防护栏杆
* • 加强现场安全巡查

风险等级: 极高风险